**西五反田公園改修工事について**

建設委員会資料

令和５年９月２６日

防災まちづくり部公園課

１．経緯

西五反田公園は昭和46年の開園から50年以上が経過しており、施設の老朽化が進んでいる。便所がバリアフリー未対応であり、水飲み等も旧バリアフリー基準で現行基準への更新が必要なことから、全面改修を行う。

２．位置図



不動前駅

対象地

　　●場所

　　　住所：品川区西五反田五丁目６番４号

　　　面積：２２７３.５８㎡

３．工事概要

●主な工種

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工種** | **内　容** | **総数量** |
| 植栽工 | エゴノキ、コトザクラ、シラカシ、スダジイ、  トウカエデ、ハクモクレン等 | ９９本、８７５株 |
| 園路広場整備工 | ダスト舗装、透水性インターロッキング舗装、  ゴムチップ舗装等 | １，２５１㎡ |
| 遊戯施設整備工 | 目玉焼き遊具（子どものアイデアを採用）、  シンボル遊具（大迷路）、鉄棒、ブランコ、砂場等 | 各１基 |
| 管理施設整備工 | 防球ネット等 | 一式 |
| 建築施設設置工 | パーゴラ、公園便所、倉庫 | 各１基 |

●完成イメージ図



４．スケジュール（予定）

　　令和５年１０月２４日　契約締結

　　令和５年１０月２５日　工事着手

令和７年　２月２８日　工事竣工